(module SOT65P210X110-5N (layer F.Cu) (tedit 609324BF)
  (fp_text reference REF** (at 0.232 -1.9064) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.64 0.64) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value SOT65P210X110-5N (at 4.7024 1.9064) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.64 0.64) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -0.625 1) (end -0.625 -1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.625 -1) (end 0.625 -1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.625 -1) (end 0.625 1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.625 1) (end -0.625 1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.625 -1.17) (end 0.625 -1.17) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.625 1.17) (end -0.625 1.17) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.81 1.33) (end -1.81 -1.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.81 -1.33) (end 1.81 -1.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.81 -1.33) (end 1.81 1.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.81 1.33) (end -1.81 1.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.1 -0.65) (end -2 -0.65) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_circle (center -2.1 -0.65) (end -2 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 5 smd rect (at 0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.96 0) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
