(module TE_2336568-1 (layer F.Cu) (tedit 60672B3C)
  (fp_text reference REF** (at -30.555 -7.165) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value TE_2336568-1 (at -26.11 7.185) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_circle (center -34.46 2.18) (end -34.36 2.18) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -34.46 2.18) (end -34.36 2.18) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_poly (pts (xy 11.8325 -3.7) (xy 13.2325 -3.7) (xy 13.2325 -2.3) (xy 11.8325 -2.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy -0.7025 -3.7) (xy 0.6975 -3.7) (xy 0.6975 -2.3) (xy -0.7025 -2.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy -21.0825 -3.7) (xy -19.6825 -3.7) (xy -19.6825 -2.3) (xy -21.0825 -2.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy -21.0825 -3.7) (xy -19.6825 -3.7) (xy -19.6825 -2.3) (xy -21.0825 -2.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy -0.7025 -3.7) (xy 0.6975 -3.7) (xy 0.6975 -2.3) (xy -0.7025 -2.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy 11.8325 -3.7) (xy 13.2325 -3.7) (xy 13.2325 -2.3) (xy 11.8325 -2.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy -33.4625 -3.675) (xy -31.3825 -3.675) (xy -31.3825 0.725) (xy -33.4625 0.725)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy -33.4625 -3.675) (xy -31.3825 -3.675) (xy -31.3825 0.725) (xy -33.4625 0.725)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy 31.3825 -3.7) (xy 33.4625 -3.7) (xy 33.4625 -0.3) (xy 31.3825 -0.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_poly (pts (xy 31.3825 -3.7) (xy 33.4625 -3.7) (xy 33.4625 -0.3) (xy 31.3825 -0.3)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (fp_line (start -33.8 -6.15) (end 33.8 -6.15) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 33.8 -6.15) (end 33.8 4.95) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 33.8 4.95) (end -33.8 4.95) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -33.8 4.95) (end -33.8 -6.15) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -33.8 -6.15) (end 33.8 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -33.8 4.95) (end -33.8 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -33.8 -3.75) (end -33.8 -6.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 33.8 -6.15) (end 33.8 -3.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 33.8 -2.15) (end 33.8 4.95) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -33.8 4.95) (end -31.2 4.95) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 33.8 4.95) (end 31.2 4.95) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -22.1 4.95) (end -19.25 4.95) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.65 4.95) (end 1.15 4.95) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.2 4.95) (end 13.8 4.95) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -34.05 -6.4) (end 34.05 -6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 34.05 -6.4) (end 34.05 6.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 34.05 6.05) (end -34.05 6.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -34.05 6.05) (end -34.05 -6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad S5 thru_hole circle (at 32.7575 -3) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole circle (at 12.5325 -3) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole circle (at -0.0025 -3) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at -20.3825 -3) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -32.7625 -3) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -32.0825 0) (size 1.15 1.15) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 32.0825 -1) (size 1.15 1.15) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad OB14 smd rect (at -22.8625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA14 smd rect (at -22.8625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB13 smd rect (at -23.4625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA13 smd rect (at -23.4625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB12 smd rect (at -24.0625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA12 smd rect (at -24.0625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB11 smd rect (at -24.6625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA11 smd rect (at -24.6625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB10 smd rect (at -25.2625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA10 smd rect (at -25.2625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB9 smd rect (at -25.8625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA9 smd rect (at -25.8625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB8 smd rect (at -26.4625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA8 smd rect (at -26.4625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB7 smd rect (at -27.0625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA7 smd rect (at -27.0625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB6 smd rect (at -27.6625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA6 smd rect (at -27.6625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB5 smd rect (at -28.2625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA5 smd rect (at -28.2625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB4 smd rect (at -28.8625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA4 smd rect (at -28.8625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB3 smd rect (at -29.4625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA3 smd rect (at -29.4625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB2 smd rect (at -30.0625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA2 smd rect (at -30.0625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OB1 smd rect (at -30.6625 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B70 smd rect (at 30.6525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B69 smd rect (at 30.0525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B68 smd rect (at 29.4525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B67 smd rect (at 28.8525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B66 smd rect (at 28.2525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B65 smd rect (at 27.6525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B64 smd rect (at 27.0525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B63 smd rect (at 26.4525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B62 smd rect (at 25.8525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B61 smd rect (at 25.2525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B60 smd rect (at 24.6525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B59 smd rect (at 24.0525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B58 smd rect (at 23.4525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B57 smd rect (at 22.8525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad OA1 smd rect (at -30.6625 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A70 smd rect (at 30.6525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A69 smd rect (at 30.0525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A68 smd rect (at 29.4525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A67 smd rect (at 28.8525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A66 smd rect (at 28.2525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A65 smd rect (at 27.6525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A64 smd rect (at 27.0525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A63 smd rect (at 26.4525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A62 smd rect (at 25.8525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A61 smd rect (at 25.2525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A60 smd rect (at 24.6525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A59 smd rect (at 24.0525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A58 smd rect (at 23.4525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A57 smd rect (at 22.8525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B56 smd rect (at 22.2525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B55 smd rect (at 21.6525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B54 smd rect (at 21.0525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B53 smd rect (at 20.4525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B52 smd rect (at 19.8525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B51 smd rect (at 19.2525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B50 smd rect (at 18.6525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B49 smd rect (at 18.0525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B48 smd rect (at 17.4525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B47 smd rect (at 16.8525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B46 smd rect (at 16.2525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B45 smd rect (at 15.6525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B44 smd rect (at 15.0525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B43 smd rect (at 14.4525 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B42 smd rect (at 9.5425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B41 smd rect (at 8.9425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B40 smd rect (at 8.3425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B39 smd rect (at 7.7425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B38 smd rect (at 7.1425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B37 smd rect (at 6.5425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B36 smd rect (at 5.9425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B35 smd rect (at 5.3425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B34 smd rect (at 4.7425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B33 smd rect (at 4.1425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B32 smd rect (at 3.5425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B31 smd rect (at 2.9425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B30 smd rect (at 2.3425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B29 smd rect (at 1.7425 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A56 smd rect (at 22.2525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A55 smd rect (at 21.6525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A54 smd rect (at 21.0525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A53 smd rect (at 20.4525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A52 smd rect (at 19.8525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A51 smd rect (at 19.2525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A50 smd rect (at 18.6525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A49 smd rect (at 18.0525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A48 smd rect (at 17.4525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A47 smd rect (at 16.8525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A46 smd rect (at 16.2525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A45 smd rect (at 15.6525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A44 smd rect (at 15.0525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A43 smd rect (at 14.4525 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A42 smd rect (at 9.5425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A41 smd rect (at 8.9425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A40 smd rect (at 8.3425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A39 smd rect (at 7.7425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A38 smd rect (at 7.1425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A37 smd rect (at 6.5425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A36 smd rect (at 5.9425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A35 smd rect (at 5.3425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A34 smd rect (at 4.7425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A33 smd rect (at 4.1425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A32 smd rect (at 3.5425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A31 smd rect (at 2.9425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A30 smd rect (at 2.3425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A29 smd rect (at 1.7425 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B28 smd rect (at -2.2675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B27 smd rect (at -2.8675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B26 smd rect (at -3.4675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B25 smd rect (at -4.0675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B24 smd rect (at -4.6675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B23 smd rect (at -5.2675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B22 smd rect (at -5.8675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B21 smd rect (at -6.4675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B20 smd rect (at -7.0675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B19 smd rect (at -7.6675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B18 smd rect (at -8.2675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B17 smd rect (at -8.8675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B16 smd rect (at -9.4675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B15 smd rect (at -10.0675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B14 smd rect (at -10.6675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B13 smd rect (at -11.2675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -11.8675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B11 smd rect (at -12.4675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd rect (at -13.0675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -13.6675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -14.2675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -14.8675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at -15.4675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at -16.0675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at -16.6675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd rect (at -17.2675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at -17.8675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at -18.4675 5.1) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A28 smd rect (at -2.2675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A27 smd rect (at -2.8675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A26 smd rect (at -3.4675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A25 smd rect (at -4.0675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A24 smd rect (at -4.6675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A23 smd rect (at -5.2675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A22 smd rect (at -5.8675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A21 smd rect (at -6.4675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A20 smd rect (at -7.0675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A19 smd rect (at -7.6675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A18 smd rect (at -8.2675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A17 smd rect (at -8.8675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A16 smd rect (at -9.4675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A15 smd rect (at -10.0675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A14 smd rect (at -10.6675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A13 smd rect (at -11.2675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at -11.8675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd rect (at -12.4675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd rect (at -13.0675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at -13.6675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at -14.2675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at -14.8675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -15.4675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -16.0675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -16.6675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at -17.2675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -17.8675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -18.4675 2.15) (size 0.35 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
